
Повідомлення  про наміри

отримати  дозвіл   на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря   від   стаціонарних джерел

Назва об’єкта: Товариство з обмеженою відповідальністю «БРЕНВЕЛЬ», (ТОВ «БРЕНВЕЛЬ») 

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання за ЄДРПОУ:  36704615

Юридична адреса підприємства  :  44801,  Волинська область, селище Турійськ, вулиця Жежків, 33, тел. 0979717331,  е-mail: viktorsmituh5@gmail.com 

Назва виду економічної діяльності об’єкта за КВЕД  :  16.10 – лісопильне та стругальне виробництво;  20.13 - виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин.

Відомості про наявність висновку  з оцінки впливу на довкілля : відповідно до  Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»,  статті 3,  планована діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля. 

Місце знаходження виробничого майданчика: 44801,  Волинська область, селище Турійськ, вулиця Жежків, 33 

        ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» здійснює виробничу діяльність з виготовлення палетної заготовки, виробів із деревини та паливних деревних гранул з відходів деревообробного виробництва.

          Технологічний процес деревообробного виробництва включає первинне розпилювання деревини на пиломатеріали — необрізні дошки, бруси та горбиль. Необрізні дошки піддаються подальшій механічній обробці на деревообробних верстатах з обрізанням крайок з обох боків для отримання обрізних пиломатеріалів заданої ширини. Після обрізання здійснюється торцювання пиломатеріалів з метою забезпечення необхідної довжини та якості готової продукції. Для доведення пиломатеріалів до необхідних показників вологості передбачається їх сушіння у сушильних камерах.

            Видалення деревного пилу від технологічного обладнання цехів розпилювання та механічної обробки деревини здійснюється за допомогою локальних аспіраційних систем. Запилене повітря надходить до циклонів та інших пилоуловлювальних пристроїв, після чого очищене повітря відводиться в атмосферне повітря через організовані джерела викидів. Ефективність роботи пилоочисного обладнання забезпечує очищення повітря відповідно до встановлених нормативних вимог

             Виготовлення деталей та заготовок для дитячих ліжечок, дитячих ігрових майданчиків та інших виробів із деревини здійснюється у столярному цеху. Для нанесення захисно-декоративних покриттів на готові дерев'яні вироби застосовуються сертифіковані в Україні поліуретанові та акрилові лакофарбові матеріали торгової марки Kemichal. Нанесення лакофарбових матеріалів здійснюється методом пневматичного розпилення у спеціально обладнаній фарбувальній камері з організованим відведенням повітря.

               Виробництво паливних деревних гранул здійснюється на спеціалізованій технологічній лінії продуктивністю  3 т/год. Сировиною для виробництва гранул є відходи деревообробного виробництва — тирса, стружка та інші деревні відходи відповідної фракції та вологості. Технологічний процес включає приймання та накопичення деревних відходів, їх підготовку та подрібнення, сушіння, гранулювання, охолодження, просіювання та фасування готових паливних гранул.

              Для забезпечення виробничих та енергетичних потреб підприємства експлуатується котельня, в якій встановлено твердопаливний котел КВ-6200 НТК. Повна встановлена теплова потужність котельні становить 6,2 МВт (5,332 Гкал/год). Вироблена теплова енергія використовується для забезпечення технологічних потреб підприємства, зокрема для сушіння деревної сировини. На базі теплової енергії, виробленої котельнею, здійснюється також виробництво електричної енергії із встановленою електричною потужністю 1,1 МВт. Вироблена електрична енергія призначена для реалізації за «зеленим тарифом».

              Теплопостачання технологічних потреб, зокрема сушильних камер, а також опалення виробничих та допоміжних приміщень забезпечується котельнями № 1 та № 2. У котельнях встановлено водогрійні котли Ardenz тепловою потужністю 1500 кВт та 2500 кВт, а також котел Uniconform тепловою потужністю 2730 кВт. В якості палива  використовується - тріска деревна.

             Як альтернативне джерело електро- та теплопостачання на підприємстві встановлено три газотурбінні установки Capstone C200 електричною потужністю по 200 кВт кожна. Газотурбінні установки працюють на природному газі. Вироблена електрична енергія використовується для забезпечення власних потреб підприємства, а теплова енергія від відпрацьованих газів утилізується та використовується для технологічних потреб, у тому числі для забезпечення теплової енергії виробничих процесів.

              Для забезпечення потреб власного автотранспорту на території підприємства експлуатується блок-пункт заправний.   

              Для забезпечення безперебійного електропостачання у разі відключення або аварійного припинення електропостачання від зовнішньої електричної мережі на підприємстві експлуатуються дизельні електростанції (ДГУ).   

              Сумарні потенційні обсяги  викидів  забруднюючих речовин, що утворюються в проесі господарської діяльності,   складають:  13154,296   т/рік: оксид вуглецю – 54,791 т/рік,  вуглецю діоксид – 12957,177  т/рік, метан – 0,5524  т/рік, заліза оксид – 0,0097 т/рік, манган та його сполуки - 0,0018 т/рік, речовини у вигляді  твердих суспендованих частинок – 119,5033    т/рік,  діоксид  азоту – 11,8684  т/рік, оксиду діазоту – 0,5406   т/рік,  діоксид сірки – 0,6766 т/рік, сірководень – 0,0000335  т/рік, спирт бутиловий – 0,176 т/рік, масло мінеральне – 0,029 т/рік,  вуглеводні – 0,47607  т/рік,  НМЛОС – 4,747 т/рік, ацетон  - 0,645 т/рік,  бензол -  0,0000182 т/рік,  бутиловий ефір оцтової кислоти - 1,133  т/рік, ксилол – 2,49 т/рік, формальдегід - 0,0195 т/рік, бензапірен – 0,00000212 т/рік, фтористий водень – 0,0004 т/рік.    

              Підприємство відноситься до другої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря (об’єкти, які взяті на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні  технології та методи керування). 

           В результаті розрахунків концентрацій, визначених на основі розрахункових та фактичних потужностей викиду, встановлено, що в приземному шарі атмосферного повітря  на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови, концентрації забруднюючих речовин не перевищують державні  медико-санітарні  нормативи  гранично-допустимого вмісту  хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених наказом МОЗ від 10.05.2024 р № 813, зареєстрованим у Мін’юсті 24.05.2024 р за № 763/42108 .

              Дозволені обсяги  викидів встановлюються відповідно до Законодавства.

              Із зауваженнями та пропозиціями звертатись в  управління екології і природних ресурсів Волинської ОДА за адресою: Київський майдан, 9, м. Луцьк, 43027; email: eco@voleco.voladm.gov.ua, тел +38 (0332) 77 81 69 протягом 1 місяця із дня опублікування повідомлення в ЗМІ.  
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