**Оголошення**

ТзОВ "ЦУНАМІ" оголошує про намір отримати дозвіл на викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від існуючих стаціонарних джерел на підприємстві. В м. Рожище наявні наступні об’єкти підприємства:

Майданчик1: Волинська обл., Луцький р-н (Рожищенський р-н), м. Рожище, вул. Селянська, буд.48А.

Майданчик2: Волинська обл., Луцький р-н (Рожищенський р-н), м. Рожище, вул. Селянська, буд. 46.

Майданчик3: Волинська обл., Луцький р-н (Рожищенський р-н), м. Рожище, вул. Селянська, буд. 48.

Майданчик4: Волинська обл., Луцький р-н (Рожищенський р-н), м. Рожище, вул. Селянська, буд. 50.

Майданчик5: Волинська обл., Луцький р-н (Рожищенський р-н), м. Рожище, вул. Селянська, буд.50-1;

Майданчик6: Волинська обл., Луцький р-н (Рожищенський р-н), м. Рожище, вул. Селянська, буд.50-2.

Джерелами викиду забруднюючих речовин на майданчику є: твердопаливні котли «Hamech» KWH 1200 – 3 шт.; переробка деревини: цех №2, №3, №5, корпус №3, №5; накопичувальні бункери тирси; металообробні верстати (25 шт.); твердопаливний котел MR-5000 (Р = 5200 кВт); цех виготовлення паливних гранул; дизельні генератори (4 шт.); теплогенератор (Р = 2000 кВт); теплогенератор ГТСК-0,8/16 РЕ (Р = 2000 кВт); заточний цех (3 шт.); лінії виробництва паливних гранул; твердопаливний котел BI COMB SGM ASL; Ferolli (Р = 4600 кВт, 2 шт.); теплогенератор ТГ-6 Grantex; навіс сипучих матеріалів (3 шт.); пост зарядки акумуляторів (4 шт.); лакофарбова дільниця; лакомаслофарбувальна лінія; кавожаровня; лінія пакування; піцерія; зварювальна дільниця (2 шт.); станція технічного обслуговування; склади кори 3 шт.; щепи та тирси; їдальня; пивоварня; резервуар для зберігання аміаку; вакуумна циркулярна сушильна камера (2 шт.); резервуар для зберігання аміачної води; дозатор золи; сортувальна лінія; секція підземного резервуару для зберігання дизпалива 10 м3 (3 шт.); паливо-роздавальна колонка. В якості палива використовуються відходи деревини. При роботі обладнання в атмосферне повітря потрапляють: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид), оксид вуглецю, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, парникові гази, заліза оксид, марганець та його сполуки, кремнію оксид, титану оксид, міді оксид, алюмінію оксид, ацетальдегід, акролеїн, натрію гідроокис, пари аміаку, спирт етиловий, діоксид сірки, водень хлористий, бенз(а)пірен, формальдегід, сірчана кислота, сажа, вуглеводні насичені С12-С19, масло мінеральне, кислота оцтова, метанол, фенол, бутилацетат, ацетон, пропанол, сірководень, бензол, толуол, бутанол, ізопропанол, етилацетат, ксилол, вінілацетат, етилбензол, метилакрилат, спирт метиловий, метанова кислота. В результаті розрахунків концентрацій забруднюючих речовин, визначених на основі фактичних та розрахункових потужностей викиду, встановлено, що концентрації шкідливих речовин у приземному шарі атмосферного повітря не перевищують граничнодопустимих концентрацій. По своїй діяльності підприємство не може бути небезпечним джерелом впливу на навколишнє природне середовище. Із зауваженнями та пропозиціями звертатися до Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9) протягом одного місяця з дня опублікування оголошення.