**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛМА»**

|  |
| --- |
| **Код ЄДРПОУ 38079297 45000, м. Ковель, вул. Грушевського, 118****р/р UA163052990000026002030800646** **Банк АТ КБ «ПРИВАТ БАНК»** |

Повідомлення про наміри

отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

 від стаціонарних джерел

Назва об’єкта: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛМА», (ТОВ «ВОЛМА»)

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання за ЄДРПОУ: 38079297

Місцезнаходження об’єкта: 45000, Волинська область, місто Ковель , вул.Грушевського будинок 118.

Виробничий майданчик: Виробнича дільниця смт.Любешів

Місцезнаходження: 44200 Волинська область, Камінь-Каширський район, смт.Любешів, вул.Незалежності,1-а/1.

Назва виду економічної діяльності об’єкта за КВЕД : 16.10 – лісопильне та стругальне виробництво;

Відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», розділу 3, статті 3, планована діяльність , не підлягає оцінці впливу на довкілля.

1. На виробничій дільниці, що розглядається, здійснюється механічна переробка деревини. Готова продукція - палетна заготовка, 2567 м3/рік.

Лісоматеріали поступають на підприємство автомобільним транспортом та розвантажуються на склад козловим краном, далі, кругляк подається до цеху. Первинне розпилювання (розкряжування) кругляку різних діаметрів відбувається на брусовальному вестаті Walter, далі лісосировина подається на горбильний верстат для розпилювання на пиломатеріали Відходи (кускові), утворенні в процесі розпилювання деревини, у вигляді обапул, поступають на багатопилковий верстат Walter WD-250/350. На торцювальному верстаті ТМ-10 здійснюється поперечний розкрій обрізного матеріалу на пиломатеріали. Отримані пиломатеріали сортуються та складаються в штабелі. Асиміляція пилу від технологічного обладнання цеху забезпечується аспіраційними системами (АС-1, АС-2) з очисткою викидів в циклонах Ц-675, кпд=95,5% і кпд=96% відповідно.

 Опалення адміністративно-побутового приміщення здійснюється від паливної твердопаливним котлом типу «Altep» (1шт.), продуктивністю 50 кВт;

 Сумарні потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин від котельні складають: 5466,915 т/рік: оксид вуглецю – 0,304 т/рік, вуглецю діоксид – 50,018 т/рік, метан – 0,0024 т/рік, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 2,706 т/рік, діоксид азоту – 0,007 т/рік, оксиду діазоту – 0,0019 т/рік, НМЛОС – 0,022 т/рік,

  Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря

1. В результаті розрахунків, визначених на основі фактичних та розрахункових потужностей викиду, встановлено, що у приземному шарі атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови, концентрації шкідливих речовин не перевищують гігієнічних нормативів, відповідно до наказу МОЗ України № 52 від 14.01.2020 р. «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», зареєстрованого в Мін’юсті 10.02.2020 р. за №156/34439.
2. Якість атмосферного повітря, в межах впливу об’єкту, відповідає граничнодопустимому вмісту забруднюючих речовин, при якому відсутній негативний вплив на здоров"я людини та на стан навколишнього природного середовища.

 Із зауваженнями та пропозиціями звертатись в управління екологіі і природних ресурсів Волинської ОДА за адресою: Київський майдан, 9, м. Луцьк, 43027, email: eco@voleco.voladm.gov.ua, тел +38 (0332) 74-01-32 протягом 1 місяця із дня опублікування повідомлення в ЗМІ