**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛ КОНТРАКТ» (ТОВ «ПЕТРОЛ КОНТРАКТ»). Код ЄДРПОУ: 44800308. Юридична адреса: 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Яремчука Назарія, 1, тел. 0676913117, e-mail: volodymyr.mura@wog.ua

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» дана діяльність не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

ТОВ «ПЕТРОЛ КОНТРАКТ» займається роздрібною торгівлею пальним. (КВЕД: 47.30 Роздрібна торгівля пальним).

Місцезнаходження майданчика АЗС Луцьк «Відродження»: 45601, Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Відродження, 40. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,016 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,32 т/рік, вуглецю оксид – 0,21 т/рік, сірки діоксид – 0,040 т/рік, сірководень – 0,0000742 т/рік, бутан – 0,25 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,322223 т/рік, пропан – 0,38 т/рік, бензол – 0,0008892 т/рік, ксилол - 0,000528 т/рік, толуол – 0,000849 т/рік, формальдегід – 0,0040 т/рік, бенз(а)пірен – 0,00000044 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗС «Цумань»: 45261, Волинська обл., Луцький р-н, с. Дідичі, вул. Мирна, 1. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,024 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,344 т/рік, вуглецю оксид – 0,24 т/рік, сірки діоксид – 0,036 т/рік, сірководень – 0,0000464 т/рік, бутан – 0,226 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,222663 т/рік, пропан – 0,344 т/рік, бензол – 0,00037738 т/рік, ксилол - 0,00022 т/рік, толуол – 0,000348 т/рік, формальдегід – 0,0048 т/рік, бенз(а)пірен – 0,00000044 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗС «Брище»: 45633, Волинська обл., Луцький р-н, с. Сирники, вул. Ковельська, 91. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,024 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,344 т/рік, вуглецю оксид – 0,24 т/рік, сірки діоксид – 0,036 т/рік, сірководень – 0,0000395481 т/рік, бутан – 0,23 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,1826229 т/рік, пропан – 0,35 т/рік, бензол – 0,0002260793 т/рік, ксилол - 0,0001274 т/рік, толуол – 0,00020396 т/рік, формальдегід – 0,0048 т/рік, бенз(а)пірен – 0,00000044 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗС Луцьк «Володимирська»: 45624, Волинська обл., Луцький р-н, с. Великий Омеляник, вул. Володимирська, 1а. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,024 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,344 т/рік, вуглецю оксид – 0,24 т/рік, сірки діоксид – 0,036 т/рік, сірководень – 0,0000919 т/рік, бутан – 0,218 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,306937 т/рік, пропан – 0,321 т/рік, бензол – 0,00069007 т/рік, ксилол - 0,000396 т/рік, толуол – 0,000652 т/рік, формальдегід – 0,0048 т/рік, бенз(а)пірен – 0,00000044 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗС Луцьк «Конякіна»: 43000, Волинська обл., Луцький р-н, м. Луцьк, вул. Конякіна, 22а. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,024 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,344 т/рік, вуглецю оксид – 0,24 т/рік, сірки діоксид – 0,036 т/рік, сірководень – 0,00010988 т/рік, бутан – 0,25 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,326291 т/рік, пропан – 0,38 т/рік, бензол – 0,000753345 т/рік, ксилол - 0,0004408 т/рік, толуол – 0,00069716 т/рік, формальдегід – 0,0048 т/рік, бенз(а)пірен – 0,00000044 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗС «Струмівка»: 45603, Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 120а. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,024 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,344 т/рік, вуглецю оксид – 0,24 т/рік, сірки діоксид – 0,036 т/рік, сірководень – 0,000165 т/рік, бутан – 0,23 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,307224 т/рік, пропан – 0,35 т/рік, бензол – 0,00062804 т/рік, ксилол - 0,00033 т/рік, толуол – 0,000542 т/рік, формальдегід – 0,0048 т/рік, бенз(а)пірен – 0,00000044 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗС Горохів «Львівська»: 45701, Волинська обл., Луцький р-н, м. Горохів, вул. Львівська, 42. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,024 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,344 т/рік, вуглецю оксид – 0,24 т/рік, сірки діоксид – 0,036 т/рік, сірководень – 0,0000313 т/рік, бутан – 0,21 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,319759 т/рік, пропан – 0,32 т/рік, бензол – 0,00080502 т/рік, ксилол - 0,000496 т/рік, толуол – 0,000784 т/рік, формальдегід – 0,0048 т/рік, бенз(а)пірен – 0,00000044 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗС Горохів «Луцька»: 45701, Волинська обл., Луцький р-н, м. Горохів, вул. Луцька, 47. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,024 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,344 т/рік, вуглецю оксид – 0,24 т/рік, сірки діоксид – 0,036 т/рік, сірководень – 0,0001567 т/рік, бутан – 0,23 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,36904 т/рік, пропан – 0,36 т/рік, бензол – 0,0008918 т/рік, ксилол - 0,000506 т/рік, толуол – 0,000804 т/рік, формальдегід – 0,0048 т/рік, бенз(а)пірен – 0,00000044 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, щодо скорочення викидів для підприємства не передбачаються, так як викиди не перевищують нормативних значень, пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають діючому законодавству.

Протягом 30 календарних днів з дня публікації суб’єктом господарювання повідомлення про намір в місцевих друкованих засобах масової інформації громадськість може надати до Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел. +38(0332)77-81-69, е-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua) зауваження та пропозиції до дозволу на викиди у письмовій або електронній формі.