Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
[bookmark: _Hlk163738211][bookmark: _Hlk74576195]ЛУЦЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКСПЕЦКОМУНТРАНС" (ЛСКАП "ЛУЦЬКСПЕЦКОМУНТРАНС"). Код ЄДРПОУ: 30659101. Юридична адреса: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Дубнівська, буд. 64, тел. (067) 934-47-99,           e-mail: sl1609@gmail.com 
Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.
Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» дана діяльність не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.
ЛСКАП "ЛУЦЬКСПЕЦКОМУНТРАНС" здійснює діяльність відповідно до КВЕД 38.11 Збирання безпечних відходів.
[bookmark: _Hlk74576380]На майданчику, що знаходиться за адресою 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Дубнівська, буд. 64, джерелами викиду забруднюючих речовин є: акамуляторна, токарний цех (металообробні верстати 5 шт.), бокси техобслуговування, склади піску, відсіву та відфрезерованого асфальтного покриття, зварювальний цех, наземні резервуари для зберігання дизпалива (2 шт.), паливо-роздавальна колонка, столярний цех, дільниця ремонту шин, твердопаливні котли (3 шт.), газовий котел «Junkers». В якості палива використовуються дрова, природний газ. При діяльності підприємства на майданчику в атмосферне повітря потрапляють: оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,9132 т/рік, вуглецю оксид – 1,0198 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 4,3823 т/рік, парникові гази (діоксид вуглецю – 567,067 т/рік, оксид діазоту – 0,02129 т/рік, метан – 0,0264 т/рік, НМЛОС – 0,248 т/рік), заліза оксид**(у переpахунку на залізо) – 0,018 т/рік, марганець та його сполуки – 0,0008 т/рік, сірководень – 0,0000109 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 – 0,0054 т/рік, діоксид сірки – 0,0012 т/рік, аміак – 0,000053 т/рік, кислота сірчана – 0,001 т/рік, бенз(а)пірен – 0,000000016 т/рік, хром шестивалентний – 0,000005 т/рік, спирт бутиловий – 0,001 т/рік, бутилацетат – 0,004 т/рік, етилацетат – 0,002 т/рік, толуол – 0,002 т/рік. 
[bookmark: _Hlk74576417]На майданчику, що знаходиться за адресою 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Трункіна, буд. 7, джерелом викиду забруднюючих речовин є: твердопаливний котел «Rakoczy Maxdrew». В якості палива використовуються дрова. Від майданчика в атмосферне повітря потрапляють: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) – 0,019 т/рік, вуглецю оксиди – 0,061 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,006 т/рік, парникові гази (діоксид вуглецю – 40,431 т/рік, оксид діазоту – 0,002 т/рік, метан – 0,002 т/рік, НМЛОС – 0,018 т/рік). 
Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, щодо скорочення викидів для підприємства не передбачаються, так як викиди не перевищують нормативних значень, пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.
[bookmark: _Hlk189476341]Протягом 30 календарних днів з дня публікації суб’єктом господарювання повідомлення про намір в місцевих друкованих засобах масової інформації громадськість може надати до Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел. +38(0332)77-81-69, е-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua) зауваження та пропозиції до дозволу на викиди у письмовій або електронній формі.

