Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВОВОЛИНСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КП «НОВОВОЛИНСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»). Код ЄДРПОУ: 00185382. Юридична адреса: 45400, Волинська обл., Володимирський р-н, м. Нововолинськ, вул. Святого Володимира, 3, тел. 0673326391, e-mail: novnvteplo@ukr.net
Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.
Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. дана діяльність не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.
Основним видом діяльності КП «НОВОВОЛИНСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» є постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря, забір, очищення та постачання води. (КВЕД: 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря). 
[bookmark: _Hlk215581119]Котельня (стара) знаходиться за адресою: 45400, Волинська обл., Володимирський р-н, м. Нововолинськ, вул. Святого Володимира, 5-Б. Джерелами викиду забруднюючих речовин на майданчику є: газові водогрійні котли «КСВТ – 3,0» – 7 шт., газові водогрійні котли Надточія «ОКН-М3-58» - 2 шт., зварювальний апарат. В якості палива використовується природний газ. При діяльності на майданчику в атмосферне повітря потрапляють: оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 2,252 т/рік, вуглецю оксид – 0,728 т/рік, парникові гази (метан – 0,087 т/рік, діоксид вуглецю – 4922,528 т/рік, оксид діазоту – 0,009 т/рік, НМЛОС – 0,439 т/рік), заліза оксид**(у переpахунку на залізо) – 0,0001 т/рік, марганець та його сполуки – 0,00001 т/рік.
[bookmark: _GoBack]Котельня (нова) знаходиться за адресою: 45400, Волинська обл., Володимирський р-н, м. Нововолинськ, вул. Святого Володимира, 5-А. Джерелами викиду забруднюючих речовин на майданчику є: газові водогрійні котли «ТВГ–8М» – 3 шт., когенераційна установка TEDOM Flexi 530, дизельні генератори – 2 шт. В якості палива використовується природний газ. При діяльності на майданчику в атмосферне повітря потрапляють: оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 7,179 т/рік, вуглецю оксид – 3,163 т/рік, парникові гази (метан – 0,1561 т/рік, діоксид вуглецю – 8535,574 т/рік, оксид діазоту – 0,0202 т/рік, НМЛОС – 0,762 т/рік), діоксид сірки – 0,00102 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,075 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 – 0,119 т/рік, аміак – 0,00031 т/рік.
Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, щодо скорочення викидів для підприємства не передбачаються, так як викиди не перевищують нормативних значень, пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають діючому законодавству.
[bookmark: _Hlk189476341]Протягом 30 календарних днів з дня публікації суб’єктом господарювання повідомлення про намір в місцевих друкованих засобах масової інформації громадськість може надати до Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.+38(0332)77-81-69, е-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua) зауваження та пропозиції до дозволу на викиди у письмовій або електронній формі.
