**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ М’ЯСНИЙ ХУТІР» (ТОВ «УМХ»). Код ЄДРПОУ: 45585214. Юридична адреса: 43016, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Галицького Данила, буд. 14, тел. (099) 232 98 58, e-mail: s.bachynskyy@dmytruk.com

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.

Основним видом діяльності ТОВ «УМХ» є виробництво м’ясних продуктів. (КВЕД: 10.13 Виробництво м'ясних продуктів).

Фактична адреса майданчика: 45606, Волинська обл., Луцький р-н, с. Рованці, вул. Промислова, 2.

Джерелами викиду забруднюючих речовин на майданчику є: коптильно-варочні камери «REX-POL» (5 шт.), коптильно-варочні камери «Fessmann» (7 шт.), дільниця фаршоскладання, дільниця формування ковбасних виробів, дільниця пакування, дільниця замочування оболонки, камери швидкого охолодження (4 шт.), кімнати охолодження (2 шт.), дільниця мийки тари, дільниця приготування миючих засобів, кутерний зал, станція флотаційного очищення виробничих стічних вод, дільниця приготування спецій, дизельний генератор «Darex Energy» (Р = 200 кВт), дизельний генератор CAT C15 DE550E3 (Р = 400 кВт), миючі машини (2 шт.), електричні плити (2 шт.), пральні машини (10 шт.), заточний верстат. Для опалення приміщень підприємства та гарячого водопостачання встановлено твердопаливний котел «Kalvis-400» (Р = 400 кВт) та газовий котел «Vitoplex» (Р = 100 кВт). Виробництво пари для технологічних процесів виробництва здійснюється газовим парогенератором «CERTUSS Universal TC» (Р = 1180 кВт). Паливо – дрова, природний газ.

При діяльності в атмосферне повітря потрапляють: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) – 17,57448 т/рік, вуглецю оксиди – 16,1547 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 2,10341 т/рік, парникові гази (діоксид вуглецю – 3175,6 т/рік, оксид діазоту – 0,043566 т/рік, метан – 0,08764 т/рік, НМЛОС – 0,6257 т/рік), бенз(а)пірен – 0,000020077 т/рік, формальдегід – 0,18695 т/рік, сажа – 0,7388 т/рік, гідроокис натрію – 0,064162 т/рік, ортофосфорна кислота – 0,016262 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 – 4,433 т/рік, фенол – 1,262006 т/рік, калію карбонат (поташ) – 0,058628 т/рік, натрію гіпохлорит – 0,016262 т/рік, натрію карбонат – 0,00023 т/рік, кислота азотна – 0,032527 т/рік, альдегід пропіоновий – 1,0842 т/рік, акролеїн – 0,0051 т/рік, аміак – 0,031562 т/рік, сірки діоксид – 1,95574 т/рік, сірководень – 0,000012 т/рік.

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. дана діяльність не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони та відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р. та Наказу №177 від 10.05.2002 р.

Протягом 30 календарних днів з дня публікації суб’єктом господарювання повідомлення про намір в місцевих друкованих засобах масової інформації громадськість може надати до Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.+38(0332)74-01-32, е-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua) зауваження та пропозиції до дозволу на викиди у письмовій або електронній формі.