**Повідомлення про наміри**

**отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел філії «Ківерцівське лісове господарство»**

Повне та скорочене найменування об’єкта: Державне спеціалізоване господарське підприємство «ЛІСИ УКРАЇНИ» - Філія «Ківерцівське лісове господарство» . (Філія

«Ківерцівське лісове господарство» ДП «Ліси України») Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання : 45003195

Місце знаходження юридичної особи, контактні дані : 01601, місто Київ вулиця Шота Руставелі,9А;

Тел.:+38 (044) 235-61-29, е-mail: [info@e-forest.gov.ua.](mailto:info@e-forest.gov.ua)

45200, Волинська область, Луцький район, місто . Ківерці, вулиця Степана Бандери,4, Тел. : (03365) 2-13-51, е-mail: kivertsvske.lg@ e-forest.gov.ua.

Вид діяльності згідно КВЕД: 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

Кількість промислових майданчиків - 7 (Центральна садиба, Ківерцівське лісництво, Муравищенське лісництво, Звірівське лісництво, Сокиричівнське лісництво, Торчинське лісництво, Рожищенське лісництво)

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволів для існуючих об’єктів . Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля ; Блок-пункт автозаправний(ємн.резервуара 25 м3), введений в експлуаацію у 1979 . Розширення та реконструкція не проводилась, змін до технологіі не відбулось, заміна обладнання не проводилась – підстав до процедури проведення з оцінки впливу на довкілля, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», не має.

№1 - Центральна садиба –Луцький район, місто Ківерці, вул. Степана Бандери, 4*.* Виробництво тепла для опалення; - адміністративно-побутового корпусу здійснюється твердопаливним котлом типу «KRZACZEK», теплопродуктивністю 36 квт; - приміщення прохідної – опалювальний пристрій типу «Буржуйка»; - консервного цеху - котел типу TATRAMET, потужністю 150 квт. Для забезпечення технологічних потреб консервного цеху експлуатуються два котли типу «Е 1/9», паропродуктивністю 1т пари/год кожен. Для заправки власного автотранспорту на аайданчику експлуатується блок-пункт автозаправний серійного виготовлення, ємн.резервуара 25 м3, ПРК, потужністю 1,8 м3/год.

Сумарні викиди забруднюючих речовин складають: натрію гідроокис - 0,01 т/рік, оксид вуглецю – 1,402 т/рік, вуглецю діоксид – 220,358 т/рік, , метан - 0,0097 т/рік, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 0,037 т/рік, діоксид азоту – 0,058 т/рік, оксиду діазоту – 0,0074 т/рік, НМЛОС - 0,0087 т/рік, сірководень – 0,0000303 т/рік, вуглеводні – 0,01056 т/рік, бензол - 0,0000168 т/рік.

№2 - Ківерцівське лісництво – Луцький район, м. Ківерці, вул. Степана Бандери 44*;* Виробництво тепла для опалення адміністративно-побутового корпусу лісництва забезпечується котлом типу «KRZACZEK» потужністю 36 кВт на твердому паливі. Процес супроводжується викидом в атмосферне повітря: речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 0,005 т/рік, діоксид азоту – 0,006 т/рік, оксиду діазоту – 0,0012 т/рік, оксид вуглецю - 0,287 т/рік, вуглецю діоксид – 20,542 т/рік, метан - 0,0015 т/рік, НМЛОС - 0,013 т/рік.

№3 .Муравищенське лісництво – Луцький район с. Муравище, вул.Центральна,101. Виробництво тепла для опалення: - адміністративно-побутового приміщення здійснюється твердопаливним котлом типу «TИBEP», теплопродуктивністю 24 кВт ; - прохідної - від опалювального пристрою типу «Буржуйка». Процес супроводжується викидом в атмосферне повітря: речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 0,005 т/рік, діоксид азоту – 0,007 т/рік, оксиду діазоту – 0,0011 т/рік, оксид вуглецю - 0,241 т/рік, вуглецю діоксид – 29,01 т/рік, метан - 0,0014 т/рік, НМЛОС - 0,012 т/рік.

№4, Звірівське лісництво - Луцький район, с.Звірів, вул. Київська, 117а, Виробництво тепла для опалення: адміністративно-побутового приміщення здійснюється твердопаливним котлом типу «ATON» теплопродуктивністю 25 квт. Процес супроводжується викидом в атмосферне повітря оксид вуглецю - 0,228 т/рік, вуглецю діоксид – 23,939 т/рік, , метан - 0,0012 т/рік, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 0,004 т/рік, діоксид азоту – 0,005 т/рік, оксиду діазоту – 0,0009 т/рік, НМЛОС

- 0,01 т/рік.

№5, Сокиричівське лісництво - Луцький район, с. Сокиричі вул. Шкільна, 7*.* Виробництво тепла для опалення адміністративно-побутового корпусу здійснюється твердопаливним котлом типу «CANDLE ECO» теплопродуктивністю 25 квт. Процес супроводжується викидом в атмосферне повітря: оксид вуглецю - 0,153 т/рік, вуглецю діоксид – 24,195 т/рік, , метан - 0,0012 т/рік, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 0,004 т/рік, діоксид азоту – 0,005 т/рік, оксиду діазоту – 0,0009 т/рік, НМЛОС

- 0,011 т/рік.

№6,Торчинське лісництво - Луцький район, смт. Торчин, вул. Незалежності, 16. Виробництво тепла для опалення адміністративно-побутового корпусу здійснюється твердопаливним котлом типу «VART» теплопродуктивністю 25 кВт. Процес супроводжується викидом в атмосферне повітря: оксид вуглецю - 0,188 т/рік, вуглецю діоксид – 24,105 т/рік, , метан - 0,0012 т/рік, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 0,004 т/рік, діоксид азоту – 0,005 т/рік, оксиду діазоту – 0,0009 т/рік, НМЛОС

- 0,011 т/рік.

№7,Рожищенське лісництво - місто Рожище, вул. Гранична 86-А. Виробництво тепла для опалення адміністративно-побутового корпусу здійснюється твердопаливним котлом типу "TERMO ALLIANCE", теплопродуктивністю 30 кВт. Для заправки власного автотранспорту на майданчику експлуатується блок-пункт автозаправний, ємн. резервуара 3,0 м3, ПРК, потужністю 1,8 м3/год. Сумарні викиди забруднюючих речовин складають:: оксид вуглецю - 0,096 т/рік, вуглецю діоксид – 26,585 т/рік, , метан - 0,0013 т/рік, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 0,004 т/рік, діоксид азоту – 0,007 т/рік, оксиду діазоту – 0,001 т/рік, НМЛОС - 0,012 т/рік, сірководень – 0,0000042т/рік, вуглеводні – 0,00108 т/рік,бензол -0,0000021 т/рік.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

В результаті розрахунків концентрацій, визначених на основі розрахункових та

фактичних потужностей викиду, встановлено, що в приземному шарі атмосферного повітря в межах впливу об’єктів, концентрації забруднюючих речовин не перевищують гігієнічних нормативів. Якість атмосферного повітря відповідає граничнодопустимому вмісту забруднюючих речовин, при якому відсутній негативний вплив на здоров’я людини та на стан навколишнього природного середовища.

Із зауваженнями та пропозиціями звертатись в управління екологіі і природних ресурсів Волинської ОДА за адресою: Київський майдан, 9, м. Луцьк, 43027; email: [eco@voleco.voladm.gov.ua,](mailto:eco@voleco.voladm.gov.ua) тел +38 (0332) 74-01-32 протягом 1 місяця із дня опублікування повідомлення в ЗМІ.