**Повідомлення про наміри**

**отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин від**

**стаціонарних джерел**

Повне та скорочене найменування об’єкта: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАК-СЕРВІС» (ТОВ «ЗАК-СЕРВІС»)

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання : 42778323

Місце знаходження юридичної особи, контактні дані : 45500, Волинська обл., Володимирський р-н, смт. Локачі, вул. Шевченка, 41 а, тел: +38 067 3337480, e-mail: mekhedok@pankurchak.com.ua

Вид діяльності згідно КВЕД: 01.11 - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; 01.64 – оброблення насіння для відтворення;

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу для існуючих об’єктів

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля : відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», розділу 3, статті 3, планована діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Місце розташування проммайданчика:  44800, Волинська область, смт. Турійськ,

вул. Паралельна, буд. 33

На підприємстві здійснюється післязбиральна потокова обробка (очистка, сушіння, т.д), зернових, зберігання та відвантаження споживачеві..

До складу зерносушильного комплексу входять : ваги автомобільні, приймальний бункер зерна, скальператор СКО-100 (обладнаний циклоном); зерносушильна установка B180/21 ECOS 4000, продуктивністю 16 т/год в комплекті з теплогенератором, що працює на природному газі; сепаратор остаточної очистки БСХ-100, два зерносховища силосного типу для тимчасового зберігання зерна місткістю 1500 т; два зерносховища силосного типу для тимчасового зберігання зерна місткістю 3000 т, склади напольного зберігання зерна.

Основними джерелами утворення викидів забруднюючих речовин на територіі виробничого майданчика є: процеси перевантаження, очистки та сушка зерна .

Сумарні потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин від об\*єкту складають: 283,97 т/рік, а саме: натрію гідроокис – 2,44е-05, оксид вуглецю – 1,251 т/рік, вуглецю діоксид – 280,66 т/рік, метан – 0,005 т/рік, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 1,679 т/рік, діоксид азоту – 0,349 т/рік, оксиду діазоту – 0,0005 т/рік, НМЛОС – 0,0251 т/рік, кислота сірчана -7,7е-05, кислота оцтова -0,00055 т/рік,кислота соляна -0,00033 т/рік.

Об\*єкт відноситься до *третьої* групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

1. В результаті розрахунків концентрацій, визначених на основі розрахункових та фактичних потужностей викиду, встановлено, що в приземному шарі атмосферного повітря на межі санітарно-захиснох зони та житлової забудови, концентрації забруднюючих речовин не перевищують державні медико-санітарні нормативи гранично-допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених наказом МОЗ від 10.05.2024 р № 813, зареєстрованим у Мін\*юсті 24.05.2024 р за № 763/42108 (далі наказ МОЗ від 10.05.2024 р №813) .

Якість атмосферного повітря відповідає граничнодопустимому вмісту забруднюючих речовин, при якому відсутній негативний вплив на здоров’я людини та на стан навколишнього природного середовища.

1. Із зауваженнями та пропозиціями звертатись в управління екологіі і природних ресурсів Волинської ОДА за адресою: Київський майдан, 9, м. Луцьк, 43027; email: [eco@voleco.voladm.gov.ua](mailto:eco@voleco.voladm.gov.ua), тел +38 (0332) 77 81 69 протягом 1 місяця із дня опублікування повідомлення в ЗМІ.