**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

Філія «Любомльське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (Філія «Любомльське лісове господарство» ДП «Ліси України»). Код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: 45125535. Юридична адреса: 44300, Волинська обл., Ковельський р-н, м. Любомль, вул. Незалежності, 64, тел. 0975249711, e-mail: lisgospluboml@ukr.net

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.

Основним видом діяльності Філії «Любомльське лісове господарство» ДП «Ліси України» є лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві. (КВЕД: 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві).

Місцезнаходження майданчика: 44300, Волинська обл., Ковельський р-н, м. Любомль, вул. Незалежності, 64.

Джерелом викиду забруднюючих речовин на майданчику є: твердопаливний котлоагрегат, грубка, які працюють на дровах, зварювальний пост, паливороздавальна колонка, наземний резервуар для зберігання дизпалива ємністю 10 м3. При діяльності на майданчику в атмосферне повітря потрапляють: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) – 0,005465 т/рік, вуглецю оксиди – 0,006805 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,00372 т/рік, парникові гази (діоксид вуглецю – 11,87 т/рік, оксид діазоту – 0,00046 т/рік, метан – 0,000582 т/рік, НМЛОС – 0,00515 т/рік), заліза оксид – 0,000724 т/рік, марганець та його сполуки – 0,00005 т/рік, хрому (VI) оксид – 0,000001 т/рік, сірководень – 0,0000002925 т/рік, бензол – 0,00000015668 т/рік, вуглеводні граничні – 0,00010443 т/рік.

Місцезнаходження майданчика: 44300, Волинська обл., Ковельський р-н, м. Любомль, вул. Вокзальна, 20.

Джерелом викиду забруднюючих речовин на майданчику є: деревообробні верстати, машина рубальна, площадка зберігання тирси, два твердопаливні котлоагрегати, які працюють на дровах. При діяльності на майданчику в атмосферне повітря потрапляють: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) – 0,1294 т/рік, вуглецю оксиди – 0,1475 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 7,65364 т/рік, парникові гази (діоксид вуглецю – 165,51 т/рік, оксид діазоту – 0,0065 т/рік, метан – 0,00804 т/рік, НМЛОС – 0,0725 т/рік).

Місцезнаходження майданчика: 44000, Волинська обл., Шацький р-н, смт. Шацьк, вул. Гагаріна, 19.

Джерелом викиду забруднюючих речовин на майданчику є твердопаливний котел «VIADRUS» (49 кВт), який працює на дровах. При діяльності на майданчику в атмосферне повітря потрапляють: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) – 0,00533 т/рік, вуглецю оксиди – 0,0437 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,00462 т/рік, парникові гази (діоксид вуглецю – 26,53 т/рік, оксид діазоту – 0,00103 т/рік, метан – 0,0013 т/рік, НМЛОС – 0,0116 т/рік).

Місцезнаходження майданчика: 44010, Волинська обл., Ковельський р-н, с. Піща, вул. Брестська, 6.

Джерелом викиду забруднюючих речовин на майданчику є твердопаливний котел «ОВК-24» (24 кВт), який працює на дровах. При діяльності на майданчику в атмосферне повітря потрапляють: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) – 0,00338 т/рік, вуглецю оксиди – 0,0313 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,00364 т/рік, парникові гази (діоксид вуглецю – 26,53 т/рік, оксид діазоту – 0,00103 т/рік, метан – 0,0013 т/рік, НМЛОС – 0,0116 т/рік).

Місцезнаходження майданчика: 44012, Волинська обл., Ковельський р-н, с. Ростань, вул. Лісова, 2.

Джерелом викиду забруднюючих речовин на майданчику є твердопаливний котел «ОВК-24» (24 кВт), який працює на дровах. При діяльності на майданчику в атмосферне повітря потрапляють: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) – 0,00364 т/рік, вуглецю оксиди – 0,0323 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,00338 т/рік, парникові гази (діоксид вуглецю – 26,53 т/рік, оксид діазоту – 0,00103 т/рік, метан – 0,0013 т/рік, НМЛОС – 0,0116 т/рік).

Місцезнаходження майданчика: 44323, Волинська обл., Ковельський р-н, смт. Головне, вул. Миру, 72.

Джерелом викиду забруднюючих речовин на майданчику є твердопаливний котел, який працює на дровах. При діяльності на майданчику в атмосферне повітря потрапляють: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) – 0,0038 т/рік, вуглецю оксиди – 0,0284 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,00301 т/рік, парникові гази (діоксид вуглецю – 22,74 т/рік, оксид діазоту – 0,00089 т/рік, метан – 0,00111 т/рік, НМЛОС – 0,01 т/рік).

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. дана діяльність не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони та відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р. та Наказу №177 від 10.05.2002 р.

Протягом 30 календарних днів з дня публікації суб’єктом господарювання повідомлення про намір в місцевих друкованих засобах масової інформації громадськість може надати до Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.+38(0332)74-01-32, е-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua) зауваження та пропозиції до дозволу на викиди у письмовій або електронній формі.