**Державне спеціалізоване господарське підприємство**

**«Ліси України»**

**Філія «Городоцьке лісове господарство»**

***повідомляє про наміри***

отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами майданчиків підприємства:

ЄДРПОУ 45078721, директор Онищук Олександр Афонійович**,** gorodoc.lesgosp1961@ukr.net, 0978282422.

Місцезнаходження: Волинська обл., Камінь-Каширський район, Прилісненьська ОТГ, с. Городок, вул. Центральна, 16.

Фактичне місцезнаходження майданчиків:

Виробничий майданчик №1: Волинська обл., Камінь-Каширський район, с. Городок, вул. Центральна, 16, вул. Центральна, 6, вул. Центральна, 2, вул. Шкільна, 2, вул. Ветеранів,  3

Майданчик №2 Камінь-Каширський район, с. Троянівка, вул. Залізнична, 12а (адмінбудівля Борового лісництва)

Майданчик №3 Камінь-Каширський район, с. Лишнівка, вул. Лісна, 1 (адмінбудівля Лишнівського лісництва)

Майданчик №4 Камінь-Каширський район, с. Градиськ, вул. Центральна, 8а (адмінбудівля Градиського лісництва)

Майданчик №5 Камінь-Каширський район, с. Нова Руда, вул. Лісова, 16 (адмінбудівля Новорудського лісництва)

Майданчик №6 Камінь-Каширський район, с. Троянівка, вул. Лісова, 5а (адмінбудівля Троянівського лісництва)

Підприємство не потребує проходження процедури з оцінки впливу на довкілля, так як підприємство здійснює господарську діяльність, яка не підпадає під сферу застосування ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

Товариство спеціалізується на веденні лісового господарства, охороні та захисту лісу і його відновленні,  а також на деревопереробці.

На виробничому майданчику №1 підприємстві встановлене обладнання для обігріву адмінприміщень, приміщення автогаражу та кафе-столової в зимовий період – твердопаливні котли, деревообробні верстати в двох деревообробних цехах, автогараж з постом зварювання та газорізання, автозаправний пункт для заправки власних транспортних засобів, сушка деревини та лінія виготовлення деревної пелети паливної, склади тирси тощо.

Під час роботи виробничого майданчику №1 в атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини: Марганець та його з&apos;єднання -0,009 т,  заліза оксид – 0,263 т., азоту діоксид – 0,390 т., оксид вуглецю – 0,390 т., речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 10,098 т., вуглеводні – 0,003 т, парникові гази (діоксид вуглецю – 528,909 т, НМЛОС – 0,231, метан – 0,026 т., оксид діазоту – 0,002). Всього 540,339 т. в рік.

На майданчиках №2-6 (адмінбудівлі лісництв) встановлені твердопаливні котлоагрегати для опалення приміщень в зимовий період.

Під час роботи обладнання майданчику №2 в атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини: азоту діоксид – 0,006 т., оксид вуглецю – 0,006 т., речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 0,003 т., парникові гази (діоксид вуглецю – 17,127 т, НМЛОС – 0,008, метан – 0,001 т., оксид діазоту – 0,001). Всього 17,152 т. в рік.

Під час роботи обладнання майданчику №3 в атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини: азоту діоксид – 0,005 т., оксид вуглецю – 0,003 т., речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 0,002 т., парникові гази (діоксид вуглецю – 10,276 т, НМЛОС – 0,005, метан – 0,001 т., оксид діазоту – 0,0004). Всього 10,292 т. в рік.

Під час роботи обладнання майданчику №4 в атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини: азоту діоксид – 0,009 т., оксид вуглецю – 0,007 т., речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 0,004 т., парникові гази (діоксид вуглецю – 20,553 т, НМЛОС – 0,009, метан – 0,001 т., оксид діазоту – 0,001). Всього 20,584 т. в рік.

Під час роботи обладнання майданчику №5 в атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини: азоту діоксид – 0,007 т., оксид вуглецю – 0,005 т., речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 0,002 т., парникові гази (діоксид вуглецю – 13,702 т, НМЛОС – 0,006, метан – 0,001 т., оксид діазоту – 0,001). Всього 13,723 т. в рік.

Під час роботи обладнання майданчику №6 в атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини: азоту діоксид – 0,007 т., оксид вуглецю – 0,005 т., речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 0,002 т., парникові гази (діоксид вуглецю – 16,442 т, НМЛОС – 0,007, метан – 0,001 т., оксид діазоту – 0,001). Всього 16,465 т. в рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, щодо скорочення викидів для підприємства не передбачаються, так як викиди не перевищують нормативних значень, пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають діючому законодавству.

Зауваження та пропозиції надсилати в Управління екології та природних ресурсів Волинської державної адміністрації (м.Луцьк, Київський майдан,9) протягом 1 місяця з моменту опублікування повідомлення в ЗМІ та подання повідомлення про наміри на електронні адреси Міндовкілля та Прилісненську ОТГ Камінь-Каширського району.