**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод «Горсталь» (ТОВ «Завод «Горсталь»). Код ЄДРПОУ: 37490495. Юридична адреса: 45700, Волинська обл., Луцький район, м. Горохів, вул. Берестецька, 10, тел. (097) 037-35-28, e-mail: tseykotanya@ukr.net

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.

Основним видом діяльності ТОВ «Завод «Горсталь» є литтям та механічною обробкою металевих виробів. (КВЕД: 24.51 Лиття чавуну).

Фактична адреса майданчика: 45700, Волинська обл., Луцький район, м. Горохів, вул. Берестецька, 10.

Джерелами викиду забруднюючих речовин на майданчику є: два котли Ретра-3М, які працюють на вугіллі та дровах, газові різки, металообробні верстати, зварювальні апарати, формувальні машини, бункери сухого та регенерованого піску, барабане сушило «Unitherm Unigo-A1» з пальником, який працює на дизельному паливі та природному газі, вибивні решітки, дробометні установки, індукційні електропечі, пневматичний розпилювач, термічні електропечі, газова термічна піч, шахтна піч, сито Disa, наземний резервуари для зберігання дизельного палива ємністю 8 м3, пристрій зливу дизельного палива, дизельний генератор GRUPEL G0135IVGR, площадка зберігання піску, аміачні стрижневі машини.

При діяльності на майданчику в атмосферне повітря потрапляють: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) – 13,52782 т/рік, вуглецю оксиди – 14,197849 т/рік, сірки діоксид – 5,6369 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 44,294089 т/рік, парникові гази (діоксид вуглецю – 6325,34 т/рік, оксид діазоту – 0,033053 т/рік, метан – 0,11269 т/рік, НМЛОС – 1,11583 т/рік), бенз(а)пірен – 0,00000047 т/рік, формальдегід – 0,0044211 т/рік, сажа – 0,017 т/рік, фенол – 0,0000475 т/рік, арсен – 0,00139 т/рік, міді оксид – 0,04497 т/рік, нікелю окис – 0,001814 т/рік, свинець і його сполуки – 0,00108 т/рік, хрому (VI) оксид – 0,00338 т/рік, цинку оксид – 0,0027 т/рік, аміак – 0,000058 т/рік, заліза оксид\*\*(у переpахунку на залізо) – 0,99381 т/рік, марганець та його сполуки – 0,0390879 т/рік, кремнію діоксид аморфний – 0,000626 т/рік, фториди добре розчинні неорганічні – 0,0027 т/рік, фториди погано розчинні неорганічні – 0,00151 т/рік, фтористий водень – 0,000884 т/рік, сірководень – 0,0000338 т/рік, уайт-спірит – 0,57 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,113981 т/рік, бензол – 0,00001795 т/рік, спитр метиловий – 0,0004227 т/рік,

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. дана діяльність не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони та відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р. та Наказу №177 від 10.05.2002 р.

Протягом 30 календарних днів з дня публікації суб’єктом господарювання повідомлення про намір в місцевих друкованих засобах масової інформації громадськість може надати до Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.+38(0332)74-01-32, е-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua) зауваження та пропозиції до дозволу на викиди у письмовій або електронній формі.