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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА» (ТОВ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА»). Код ЄДРПОУ: 32531437. Юридична адреса: 03150, Україна, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 139, тел. (0332)77-66-00, e-mail: Info.Torchyn@ua.nestle.com.
Фактична адреса: 45614, Волинська обл., Луцький р-н, село Смолигів, вул. Лісова, 3.
Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту. 
Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. суб’єкт господарювання підпадає під процедуру оцінки впливу на довкілля. ТОВ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА» отримало позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Встановлення підземного резервуара ємнітю 75 м3 для зберігання аварійного запасу дизельного палива на проммайданчику ТОВ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА», що знаходиться за адресою: вул. Лісова, 3, село Смолигів, Торчинської територіальної громади, Луцького району, Волинської області» №011/16463/2 від 16.07.2026. 
ТОВ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА» здійснює діяльність відповідно до КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля. Джерелами викиду забруднюючих речовин на майданчику є: два парових котли Viessmann Vitomax HS M75C, які працюють на природному газі або дизпаливі; кислотні акумуляторні батареї; дві установки приготування та дозування діоксиду хлору; контейнер хімічних реактивів; два підземних резервуари зберігання дизельного палива; станція переливу дизельного палива; два дизельгенератори, майстерня, дві таромийні машини, три лінії виробництва вермішелі швидкого приготування «Huaer YFM-900-M700-55», пост просіювання, роторний подрібнювач моделі РИ-3,  дільниця фільтрів, дільниця приготування розсолів, дільниця для сухих інгредієнтів,  дільниця інспекції сировини та мийна, дві дільниці підготовки та інспекції (ФСП), лабораторія, електричні плити, мийна посуду, очисні споруди.
Від майданчика в атмосферне повітря потрапляють: оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 5,16082 т/рік, вуглецю оксид – 12,872635 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 1,4584 т/рік, парникові гази (діоксид вуглецю – 2538,57 т/рік, оксид діазоту – 0,00455 т/рік, метан – 0,81422 т/рік, НМЛОС – 0,2266 т/рік), заліза оксид**(у переpахунку на залізо) – 0,00121 т/рік, марганець та його сполуки – 0,000257 т/рік, сірководень – 0,0082 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 – 0,260 т/рік, діоксид сірки – 0,17 т/рік, аміак – 0,0739 т/рік, кислота сірчана – 0,0343 т/рік, натрію гідроокис – 0,00119037 т/рік, натрію гіпохлорид – 0,000709 т/рік, кремнію діоксид аморфний – 0,000062 т/рік, бенз(а)пірен – 0,000001148 т/рік, хлор – 0,00017 т/рік, акролеїн – 0,0053761 т/рік, формальдегід – 0,026 т/рік, натрію карбонат – 0,0001511 т/рік, кислота оцтова – 0,00428 т/рік, метилмеркаптан – 0,0000143 т/рік, етилмеркаптан – 0,00000553 т/рік, титану діоксид – 0,0000172 т/рік, хром шестивалентний – 0,0001 т/рік, нікелю оксид – 0,0002 т/рік, кислота о-фосфорна – 0,0001928 т/рік, триетаноламін – 0,0003844 т/рік, спирт ізопропіловий – 0,005806 т/рік, спирт етиловий – 0,04824 т/рік, кислота лимонна – 0,000709 т/рік, етилацетат – 0,000657 т/рік, ксилол – 0,0016 т/рік.
Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, щодо скорочення викидів для підприємства не передбачаються, так як викиди не перевищують нормативних значень, пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають діючому законодавству.
Протягом 30 календарних днів з дня публікації суб’єктом господарювання повідомлення про намір в місцевих друкованих засобах масової інформації громадськість може надати до Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.+38(0332)77-81-69, е-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua) зауваження та пропозиції до дозволу на викиди у письмовій або електронній формі.
