**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ»). Код ЄДРПОУ: 42663493. Юридична адреса: 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 1, тел. 0676913117, e-mail: volodymyr.mura@wog.ua

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. дана діяльність не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» займається оптовою торгівлею твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. (КВЕД: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами).

Місцезнаходження майданчика АЗК № 01-01 «Колодяжне»: 45061, Волинська обл., Ковельський р-н, с. Колодяжне, вул. Луцька, 2а. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,00045 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,00645 т/рік, вуглецю оксид – 0,0045 т/рік, сірки діоксид – 0,000675 т/рік, сірководень – 0,0000938582 т/рік, бутан – 0,23 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,1130229 т/рік, пропан – 0,34 т/рік, бензол – 0,0003838544 т/рік, ксилол - 0,000202 т/рік, толуол – 0,000326 т/рік, формальдегід – 0,00009 т/рік, бенз(а)пірен – 0,0000000083 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗК № 01-03 «Луцька»: 45008, Волинська обл., м. Ковель, вул. Луцька, 29а. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,00105 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,0151 т/рік, вуглецю оксид – 0,0105 т/рік, сірки діоксид – 0,00158 т/рік, сірководень – 0,00004598 т/рік, бутан – 0,21 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,088991 т/рік, пропан – 0,33 т/рік, бензол – 0,00030336 т/рік, ксилол - 0,0001739 т/рік, толуол – 0,0002795 т/рік, формальдегід – 0,00021 т/рік, бенз(а)пірен – 0,000000019 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗК № 01-04 «Брестська»: 45008, Волинська обл., м. Ковель, вул. Брестська, 141. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,00105 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,0151 т/рік, вуглецю оксид – 0,0105 т/рік, сірки діоксид – 0,0016 т/рік, сірководень – 0,000050084 т/рік, бутан – 0,21 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,085713 т/рік, пропан – 0,33 т/рік, бензол – 0,000293725 т/рік, ксилол - 0,0001661 т/рік, толуол – 0,0002581 т/рік, формальдегід – 0,00021 т/рік, бенз(а)пірен – 0,000000019 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗК № 01-08 «Вишнів»: 44351, Волинська обл., Ковельський р-н, с. Вишнів, вул. Київська, 4. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,0017 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,00241 т/рік, вуглецю оксид – 0,017 т/рік, сірки діоксид – 0,00252 т/рік, сірководень – 0,0001555 т/рік, бутан – 0,21 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,126821 т/рік, пропан – 0,32 т/рік, бензол – 0,0003484 т/рік, ксилол - 0,000165 т/рік, толуол – 0,0002634 т/рік, формальдегід – 0,00034 т/рік, бенз(а)пірен – 0,000000031 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗК № 01-09 «Ратне»: 44101, Волинська обл., Ковельський р-н, смт. Ратне, вул. Центральна, 1а. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,00084 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,012 т/рік, вуглецю оксид – 0,0084 т/рік, сірки діоксид – 0,00126 т/рік, сірководень – 0,0000782 т/рік, бутан – 0,26 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,113667 т/рік, пропан – 0,39 т/рік, бензол – 0,000380056 т/рік, ксилол - 0,000216 т/рік, толуол – 0,000351 т/рік, формальдегід – 0,00017 т/рік, бенз(а)пірен – 0,000000015 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗК № 01-12 «Турійськ»: 44801, Волинська обл., Ковельський р-н, смт. Турійськ, вул. Володимирська, 45. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,00117 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,0167 т/рік, вуглецю оксид – 0,0117 т/рік, сірки діоксид – 0,00175 т/рік, сірководень – 0,000047826 т/рік, бутан – 0,202 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,115957 т/рік, пропан – 0,313 т/рік, бензол – 0,00041941 т/рік, ксилол - 0,00024265 т/рік, толуол – 0,0003921 т/рік, формальдегід – 0,000233 т/рік, бенз(а)пірен – 0,0000000214 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗК № 01-13 «Варшавська»: 45007, Волинська обл., м. Ковель, вул. Варшавська, 3-б. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,0012 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,0172 т/рік, вуглецю оксид – 0,012 т/рік, сірки діоксид – 0,0018 т/рік, сірководень – 0,0001538 т/рік, бутан – 0,23 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,21416 т/рік, пропан – 0,35 т/рік, бензол – 0,0006433 т/рік, ксилол - 0,0003264 т/рік, толуол – 0,000522 т/рік, формальдегід – 0,00024 т/рік, бенз(а)пірен – 0,000000022 т/рік.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони та відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р. та Наказу №177 від 10.05.2002 р.

Протягом 30 календарних днів з дня публікації суб’єктом господарювання повідомлення про намір в місцевих друкованих засобах масової інформації громадськість може надати до Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.+38(0332)74-01-32, е-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua) зауваження та пропозиції до дозволу на викиди у письмовій або електронній формі.